DATATYPE = CDS STUDY DEFINITION
FILENAME = test2_v4_3.def
INSTRUME = CDS
DATE_CRE = 1996/02/01 15:41:51
END

DATAWIN
    DW_ID    = 21
    DETECTOR = N
    DW_DESC  = All CCD
    W_WIDTH  = 1024
    W_HEIGHT = 1024
    VDS_BACK = 0
    LL_ID    = 0
    N_WINS   = 1
    DW_IND   = 1
        WIN_NAME = All CCD                                 
        WIN_DEF  = (0,0,1024,1024)
        WIN_FLAG = 0

RASTER
    RAS_ID   = 42
    DETECTOR = N
    RAS_DESC = Slit(2x240),Posns(3,-)@(0,-) steps
    SLIT_NUM = 4
    XSTEP    = 0
    YSTEP    = 0
    NX       = 3
    NY       = 1

RASTER_VAR
    RAS_ID   = 42
    RAS_VAR  = 3
    RV_DESC  = (2x240) arcsec, 30s <QUIET>  Comp. 1 IDs-(0,21)
    EXPTIME  = 30
    LL_ID    = 0
    COMP_ID  = 1
    COMP_OPT = 0
    DW_ID    = 21
    IEF_ID   = 0
    VDS_ORIENT = 0
    VDS_MAP  = 2
    TEL_RATE = M
    DURATION = 5066
    USABLE   = Y

STUDY
    STUDY_ID = 58
    TITLE_ID = 95
    OBS_PROG = TEST2_V4
    TITLE    = NIS FIRST LIGHT TEST - V4
    CATEGORY = S
    VAR_POINT = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 42
        POINTING = 1
        INS_X    = 0
        INS_Y    = 0

STUDY_VAR
    STUDY_ID = 58
    TITLE_ID = 95
    STUDYVAR = 3
    SV_DESC  = TEST2 V4
    N_RASTERS0 = 0
    DURATION0 = 0
    DURATION1 = 5066
    ZONE_ID  = 4
    USABLE   = Y
    N_RASTER_DEF = 1
    RAS_IND   = 1
        RAS_ID   = 42
        RAS_VAR  = 3
        N_REPEAT_R = 1
